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CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA
Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos
	Obra

	Fecha

	Hora


	Área o frente revisado

	Revisó




	Rubro
	Punto a revisar
	Cumple
	Observación o acción
	Responsable

	EPP
	Personal con casco, chaleco y calzado de seguridad
	
	
	

	EPP
	Lentes, guantes y protección auditiva según la tarea
	
	
	

	EPP
	Arnés y línea de vida en trabajos a más de 1.80 m
	
	
	

	Alturas
	Barandales o protección perimetral en losas y bordes
	
	
	

	Alturas
	Huecos en losa cubiertos o protegidos
	
	
	

	Alturas
	Andamios completos, nivelados y con plataformas firmes
	
	
	

	Alturas
	Escaleras en buen estado y amarradas
	
	
	

	Excavaciones
	Talud, ademe o protección según la profundidad
	
	
	

	Excavaciones
	Bordes señalizados y material retirado del borde
	
	
	

	Electricidad
	Tableros cerrados, identificados y con tierra física
	
	
	

	Electricidad
	Extensiones sin empalmes expuestos ni sobre agua
	
	
	

	Maquinaria
	Equipos con guardas y revisión vigente
	
	
	

	Maquinaria
	Zona de izaje delimitada y con señalero
	
	
	

	Orden
	Accesos y circulaciones libres de material y escombro
	
	
	

	Orden
	Varillas expuestas protegidas con capuchones
	
	
	

	Orden
	Materiales estibados de forma estable
	
	
	

	Emergencias
	Extintores accesibles, cargados y señalizados
	
	
	

	Emergencias
	Botiquín completo y teléfonos de emergencia visibles
	
	
	

	Señalización
	Señales de riesgo y de uso obligatorio de EPP visibles
	
	
	

	Señalización
	Trabajos en caliente con permiso y extintor cercano
	
	
	



	Puntos evaluados (Sí + No)

	Puntos que cumplen

	Cumplimiento



Marca Cumple con Sí, No o N/A. Cumplimiento = puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (Sí + No); los N/A no cuentan. Esta lista no sustituye la normatividad ni el programa de seguridad de la obra.

	
	
	

	Revisó
	
	Residente o responsable de seguridad
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CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA
EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato
	Obra
Edificio Arboleda
	Fecha
16/10/2026
	Hora
8:30

	Área o frente revisado
Niveles 2 a 4 y fachada sur
	Revisó
Ing. M. Rivera



	Rubro
	Punto a revisar
	Cumple
	Observación o acción
	Responsable

	EPP
	Personal con casco, chaleco y calzado de seguridad
	Sí
	
	

	EPP
	Lentes, guantes y protección auditiva según la tarea
	Sí
	
	

	EPP
	Arnés y línea de vida en trabajos a más de 1.80 m
	Sí
	
	

	Alturas
	Barandales o protección perimetral en losas y bordes
	No
	Falta tramo en losa N4, eje A/1–2; colocar antes de reanudar armado
	Cabo de estructura

	Alturas
	Huecos en losa cubiertos o protegidos
	Sí
	
	

	Alturas
	Andamios completos, nivelados y con plataformas firmes
	Sí
	
	

	Alturas
	Escaleras en buen estado y amarradas
	Sí
	
	

	Excavaciones
	Talud, ademe o protección según la profundidad
	N/A
	Sin excavaciones abiertas
	

	Excavaciones
	Bordes señalizados y material retirado del borde
	N/A
	
	

	Electricidad
	Tableros cerrados, identificados y con tierra física
	Sí
	
	

	Electricidad
	Extensiones sin empalmes expuestos ni sobre agua
	No
	Extensión con empalme en nivel 3; sustituir hoy
	Electricista

	Maquinaria
	Equipos con guardas y revisión vigente
	Sí
	
	

	Maquinaria
	Zona de izaje delimitada y con señalero
	Sí
	
	

	Orden
	Accesos y circulaciones libres de material y escombro
	Sí
	
	

	Orden
	Varillas expuestas protegidas con capuchones
	Sí
	
	

	Orden
	Materiales estibados de forma estable
	Sí
	
	

	Emergencias
	Extintores accesibles, cargados y señalizados
	Sí
	
	

	Emergencias
	Botiquín completo y teléfonos de emergencia visibles
	Sí
	
	

	Señalización
	Señales de riesgo y de uso obligatorio de EPP visibles
	Sí
	
	

	Señalización
	Trabajos en caliente con permiso y extintor cercano
	Sí
	
	



	Puntos evaluados (Sí + No)
18
	Puntos que cumplen
16
	Cumplimiento
88.9%


Marca Cumple con Sí, No o N/A. Cumplimiento = puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (Sí + No); los N/A no cuentan. Esta lista no sustituye la normatividad ni el programa de seguridad de la obra.

	
	
	

	Revisó
	
	Residente o responsable de seguridad
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Cómo llenar el formato: checklist de seguridad en obra
Instrucciones, recomendaciones y errores comunes
Un checklist de seguridad en obra es una lista de verificación para el recorrido: equipo de protección personal, trabajos en altura, excavaciones, instalaciones eléctricas, maquinaria, orden y señalización. Cada punto se marca como cumple, no cumple o no aplica, y lo que no cumple se convierte en una acción con responsable y fecha.
QUÉ DEBE LLEVAR EL CHECKLIST DE SEGURIDAD
	Campo
	Qué escribir

	Datos del recorrido
	Obra, fecha, frente o área revisada y quién realizó la revisión.

	Rubro y punto
	Aspecto concreto que se verifica, redactado como condición observable.

	Cumple
	Sí, No o N/A (no aplica en el frente revisado).

	Observación o acción
	Qué se encontró y qué debe corregirse.

	Responsable
	Quién corrige y en qué fecha se verifica.

	Cumplimiento
	Puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (sin contar N/A).


RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
—	Recorre el área antes de marcar: un punto se marca Sí solo si la condición se observó en campo.
—	Marca N/A cuando el punto no aplica al frente revisado; no cuenta para el porcentaje.
—	Cada No se convierte en una acción con responsable y fecha; verifica su cierre en el siguiente recorrido.
—	Adapta la lista a la etapa de la obra y a las normas oficiales y el programa de seguridad aplicables.
ERRORES COMUNES
—	Marcar “Sí” sin recorrer el área.
—	Registrar hallazgos sin acción, responsable ni fecha.
—	Usar la misma lista para todo tipo de obra sin adaptarla a la etapa.
—	No verificar que las acciones de la revisión anterior se cerraron.

	¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
En ObraReport registras observaciones con fotografía, ubicación, responsable y fecha, y quedan como pendientes de la obra hasta cerrarse, para dar seguimiento a la seguridad entre recorridos.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/checklist-de-seguridad-en-obra
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