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NÚMEROS GENERADORES DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos
	Estimación No.

	Concepto (clave y descripción)

	Unidad


	Obra

	Periodo

	Fecha de medición




	Ubicación (nivel, eje, tramo)
	Descripción
	Piezas
	Largo
	Ancho
	Alto
	Cantidad

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DEL CONCEPTO
	


CROQUIS O REFERENCIA   Plano, ejes y criterio de medición.
	



	
	
	

	Elaboró (contratista)
	
	Revisó (supervisión)
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NÚMEROS GENERADORES DE OBRA
EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato
	Estimación No.
7
	Concepto (clave y descripción)
04-01 Muro de block de 15 cm junteado con mortero 1:4
	Unidad
m²

	Obra
Edificio Arboleda
	Periodo
01/10 – 15/10/2026
	Fecha de medición
15/10/2026



	Ubicación (nivel, eje, tramo)
	Descripción
	Piezas
	Largo
	Ancho
	Alto
	Cantidad

	Nivel 2, eje D, tramo 1–4
	Muro de block
	1
	12.4
	
	2.6
	32.24

	Nivel 2, eje D
	Descuento vano de puerta P-3
	-1
	0.9
	
	2.1
	-1.89

	Nivel 2, eje 3, tramo C–D
	Muro de block
	1
	5.2
	
	2.6
	13.52

	Nivel 2, eje 3
	Descuento ventana V-2
	-1
	1.2
	
	1.1
	-1.32

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DEL CONCEPTO
	42.55


CROQUIS O REFERENCIA   Plano, ejes y criterio de medición.
	Plano A-201 rev. 3, nivel 2, ejes D y 3. Alturas medidas de piso terminado a lecho bajo de losa. Se descuentan vanos mayores a 0.50 m² según especificación del concepto.



	
	
	

	Elaboró (contratista)
	
	Revisó (supervisión)
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Cómo llenar el formato: números generadores de obra
Instrucciones, recomendaciones y errores comunes
Los números generadores son la memoria de cálculo que demuestra de dónde sale cada cantidad estimada: para un concepto del catálogo registran ubicación, número de piezas y dimensiones medidas, multiplican cada renglón y suman el total. Acompañan a la estimación y deben coincidir con croquis, planos y evidencia.
QUÉ DEBEN LLEVAR LOS NÚMEROS GENERADORES
	Campo
	Qué escribir

	Datos del concepto
	Clave, descripción y unidad del catálogo, estimación y periodo.

	Ubicación
	Nivel, eje, tramo o elemento medido; debe poder localizarse en plano.

	Piezas
	Número de elementos iguales con las mismas dimensiones.

	Largo, ancho y alto
	Solo las dimensiones que aplican a la unidad: m (largo), m² (largo × ancho o alto), m³ (largo × ancho × alto).

	Cantidad
	Producto de piezas y dimensiones del renglón.

	Croquis o referencia
	Plano, eje o croquis que permita verificar la medición.


RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO
—	Usa un generador por concepto del catálogo y la misma unidad de medida.
—	Captura solo las dimensiones que aplican: largo para m, dos dimensiones para m², tres para m³. Las celdas vacías no se multiplican.
—	Registra los descuentos (vanos, huecos) como renglones con piezas negativas.
—	Mide en campo y relaciona cada renglón con un eje o tramo localizable en plano.
ERRORES COMUNES
—	Registrar totales sin el desglose que permita revisarlos.
—	No descontar vanos, huecos o traslapes según la especificación.
—	Usar dimensiones de proyecto en lugar de las medidas en campo.
—	Ubicaciones vagas que impiden verificar la medición en plano.

	¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.
En ObraReport registras avance por obra con fotografías, ubicación y notas, para tener evidencia ordenada del trabajo medido cuando prepares los generadores y la estimación.
Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store
Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/numeros-generadores
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